[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=4
pr=System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2019.20)	
nan=Branża drogowa
pe=0
op=0
opn=0	0	0	1	1	0	0

prn=2	2	2	2	4	0
wan=PLN
wk=169589.20

[STRONA TYT]
na=Nowy Charzyny Jezewo 2
afn=,  
nb=Przebudowa drogi gminnej Nr 311016W relacji Jeżewo Wesel - Charzyny - Unieck oznaczonej nr ewid. działki 15 w miejscowości Charzyny
ab=Charzyny, 09-140 Raciąż
ni=Wójt Gminy Raciąż
ai=Ul. Kilińskiego, 09-140 Raciąż
nw=Paweł Gontarek
aw=Ul. M. Kopernika 9A/50, 09-100 Płońsk
nk=mgr inż. Paweł Gontarek
npn=
dt=2019-03-09
cpv=45233120-6	
[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	




[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu od M
wa=6.20	1	0
op=0	0
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od R
wa=65.40	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od S
wa=65.40	1	0
op=0	0
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od R
wa=10.80	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od S
wa=10.80	1	0
op=0	0
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty z narz. w rozbiciu
wa=23.00	1	0
op=0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Stawka VAT
wa=23.00	1	0
op=0	0
nc=1


[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000


[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=16.85
il=346.7801

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm
id=3951300	1
jm=m3	60
ce=146.36
il=0.0281
[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Woda
id=3930000	1
jm=m3	60
ce=5.01
il=49.3381
[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Woda
id=3930000	1
jm=m3	60
ce=5.01
il=0.6672
[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Piasek
id=1601899	1
jm=m3	60
ce=24.67
il=158.1345
[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wiążących AC 16 W
id=1603099	1
jm=t	34
ce=226.84
il=100.4508
[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Emulsja asfaltowa kationowa C60B3 ZM
id=1040099	1
jm=kg	33
ce=1.34
il=872.4158
[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Olej napędowy do silników
id=1020399	1
jm=kg	33
ce=4.06
il=38.1668
[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Kruszywo łamane 0-31,5mm
id=1600602	1
jm=t	34
ce=65
il=565.3722
[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Słupki z rur stalowych o śred. 50 mm
id=1323709	1
jm=kg	33
ce=11.64
il=87.2000
[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Tabliczki do znaków drogowych (T)
id=1352899	1
jm=szt	20
ce=56.13
il=2.0000
[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Nasiona traw
id=3990799	1
jm=kg	33
ce=8.46
il=3.7282
[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Znak drogowy mały/średni
id=1570004	1
jm=szt	20
ce=61.5
il=8.0000
[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Lustro drogowe akrylowe U-18a fi 800mm
id=1560164	1
jm=szt	20
ce=332
il=1.0000
[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych AC 11 S
id=1603005	1
jm=t	34
ce=244.56
il=100.2050

[RMS ZEST 3]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9 t
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=58.53
il=[LIMIT]
[RMS ZEST 4]
ty=S
na=Koparka gąsienicowa 1,00 m3
id=11165	1
jm=m-g	148
ce=106.8
il=[LIMIT]
[RMS ZEST 5]
ty=S
na=Samochód samowyład.10-15 t
id=39813	1
jm=m-g	148
ce=83.65
il=[LIMIT]
[RMS ZEST 8]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 100 KM
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=95.44
il=[LIMIT]
[RMS ZEST 10]
ty=S
na=Walec wibracyjny samojezdny 9t
id=12314	1
jm=m-g	148
ce=79.97
il=[LIMIT]
[RMS ZEST 11]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 10t
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=65.84
il=[LIMIT]
[RMS ZEST 13]
ty=S
na=Walec ogumiony do 10 t
id=12161	1
jm=m-g	148
ce=90.82
il=[LIMIT]
[RMS ZEST 14]
ty=S
na=Szczotka mechaniczna 700-800mm
id=52511	1
jm=m-g	148
ce=29.56
il=[LIMIT]
[RMS ZEST 15]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=46.85
il=[LIMIT]
[RMS ZEST 18]
ty=S
na=Skrapiarka D/bitumu 250-500dm3
id=52271	1
jm=m-g	148
ce=18.56
il=[LIMIT]
[RMS ZEST 23]
ty=S
na=Ładowarka jednonacz.koł.1,25m3
id=11412	1
jm=m-g	148
ce=95.63
il=[LIMIT]
[RMS ZEST 25]
ty=S
na=Równiarka samojezdna74kW/100KM
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=89.94
il=[LIMIT]
[RMS ZEST 26]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny  8t
id=12112	1
jm=m-g	148
ce=65.84
il=[LIMIT]
[RMS ZEST 29]
ty=S
na=Rozkładarka mas bitum.4 m
id=52314	1
jm=m-g	148
ce=192.45
il=[LIMIT]
[RMS ZEST 30]
ty=S
na=Rozkładarka mas bitum.4 m
id=52314	1
jm=m-g	148
ce=110.23
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 10000]
ty=R	1
na=Robocizna pomocnicza
id=000	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 10001]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze
id=88888888	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 10002]
ty=S	1
na=Sprzęt pomocniczy
id=00000	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 10003]
ty=S	1
na=Rusztowanie
id=RUSZTOWANIE	1
jm=m-g	148
ce=1
il=0

[RMS ZEST 10004]
ty=S	1
na=Transport
id=TRANSPORT	1
jm=m-g	148
ce=1
il=0

[RMS ZEST 0]
ty=R	1
na=Robocizna Razem
id=999	1
jm=r-g	149
il=0


[ELEMENT 1]
na=Roboty przygotowawcze
cpv=45100000-8
kn=591.76	5.36	546.02
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=1
pd=	KNNR	1 0111-01
na=Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla robót liniowych oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w km 0+000,00 - 0+255,00
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=0.26
jm=km	43
kj=943.60	16.10	87.79
cj=1834.42
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=D-01.01.01
ko=Tablica: 01111310 1.Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami1310 2.Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy1310 3.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót13104.Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[RMS 1]
nz=56.0000	0	56.0000*1.000
np=0
wa=240.62



[RMS 2]
nz=0.1100	0	0.1100*1.000
np=0
wa=4.11



[RMS 3]
nz=1.5000	0	1.5000*1.000
np=0
wa=22.39



[POZYCJA]
id=2
pd=	KNNR	1 0113-01
na=Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 10,00 cm za pomocą spycharek w km 0+000,00 - 0+255,00. Grunt kategorii I-II
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=441.96
jm=m2	50
kj=0.06	0.00	0.14
cj=0.34
cjw=
wn=
prn=3
krn=0.67
nsn=D-01.02.02
ko=Tablica: 01131310 1.Przemieszczenie ziemi roślinnej spycharką na odległość do 30 m i ręczne1310   podgarnięcie humusu na hałdzie1310 Uwaga:1310   Nakłady w tablicy uwzględniają przemieszczenie humusu na odległość 30 m.1310   Nakłady z tytułu przemieszczania humusu na dalsze odległości - po obliczeniu1310   objętości - przyjmuje się z tablicy 0215

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[RMS 1]
nz=0.0049	0	0.0049*1.000
np=0
wa=24.45



[RMS 25]
nz=0.0023	0	0.0023*1.000
np=0
wa=61.25



[POZYCJA]
id=3
pd=	KNNR	1 0221-03
na=Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi w ziemi w hałdach z transportem urobku samochodami samowyład. 10-15 t na odkład na odl. do 1 km. na odkład Grunt kat. I-II
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=12.46
jm=m3	60
kj=0.64	0.00	13.51
cj=24.93
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=D-02.00.01
ko=Tablica: 02211310 1.Ładowanie ziemi z hałdy na samochody samowyładowcze1310 2.Podgarnięcie spycharką pozostałej ziemi pod ładowarkę1310 3.Przewóz ziemi i jej wyładunek na odkładzie w miejscu wbudowania

[PRZEDMIAR]
wo=12.46	1	43,53-31,07

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[RMS 1]
nz=0.0380	0	0.0380*1.000
np=0
wa=7.98



[RMS 23]
nz=0.0322	0	0.0322*1.000
np=0
wa=38.37



[RMS 8]
nz=0.0217	0	0.0217*1.000
np=0
wa=25.81



[RMS 5]
nz=0.0999	0	0.0999*1.000
np=0
wa=104.12



[ELEMENT 1]
na=Roboty ziemne
cpv=45111000-8
kn=1559.40	4.37	3673.15
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=4
pd=	KNNR	1 0209-11
na=Roboty ziemne poprzeczne wykonywane mechanicznie - wykopy oraz przekopy w gruntach kat. I-II z uformowaniem i wyrównaniem skarp na nasypie (wykonanie warstwy wyrównawczej pod nawierzcnię jezdni i pobocza oraz skarp nasypów z urobku pozyskanego z profilowania istniejącej nawierzchni - zużycie na miejscu) w km 0+000,00 - 0+255,00
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=27.71
jm=m3	60
kj=1.21	0.00	1.88
cj=5.45
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=D-02.00.01
ko=Tablica: 02091310 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną krawędzią wykopu1310 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających w wykopie1310 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odkładu

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[RMS 1]
nz=0.0720	0	0.0720*1.000
np=0
wa=33.62



[RMS 4]
nz=0.0176	0	0.0176*1.000
np=0
wa=52.09



[POZYCJA]
id=5
pd=	KNNR	1 0201-09
na=Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - wykopy w gruncie kat. I-II z transportem urobku na nasyp na odległość do 1,00 km samochodami samowył. 10-15 t z uformowaniem i wyrównaniem skarp na nasypie (wykonanie warstwy wyrównawczej pod nawierzchnię jezdni i pobocza oraz skarp nasypów z urobku pozyskanego z profilowania istniejącej nawierzchni z transportem)  w km 0+000,00 - 0+255,00
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=102.35
jm=m3	60
kj=1.16	0.00	8.56
cj=17.14
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=D-02.00.01
ko=Tablica: 02011310 1.Wykonanie koparką początkowego wykopu (wcinki) na odkład1310 2.Odspojenie i załadowanie ziemi koparką na samochody1310 3.Zmiana stanowiska pracy koparki w wykopie1310 4.Ręczne wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie1310 5.Przewóz ziemi samochodami i wyładunek w miejsce wbudowania w nasyp lub na1310   odkład1310 6.Ręczne wyrównanie z grubsza skarp i dna wykopu

[PRZEDMIAR]
wo=102.35	1	130,06-27,71

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[RMS 1]
nz=0.0690	0	0.0690*1.000
np=0
wa=119.00



[RMS 4]
nz=0.0194	0	0.0194*1.000
np=0
wa=212.06



[RMS 5]
nz=0.0776	0	0.0776*1.000
np=0
wa=664.38



[POZYCJA]
id=6
pd=	KNNR	1 0221-03
na=Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi w hałdach z gruntu kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyład. 10-15 t na odl. do 1 km (wykonanie skarp nasypów gruntem z dokopu)  w km 0+000,00 - 0+936,00
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=14.98
jm=m3	60
kj=0.64	0.00	13.51
cj=24.93
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=D-02.00.01
ko=Tablica: 02211310 1.Ładowanie ziemi z hałdy na samochody samowyładowcze1310 2.Podgarnięcie spycharką pozostałej ziemi pod ładowarkę1310 3.Przewóz ziemi i jej wyładunek na odkładzie w miejscu wbudowania

[PRZEDMIAR]
wo=14.98	1	(86,52+58,52)-130,06

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[RMS 1]
nz=0.0380	0	0.0380*1.000
np=0
wa=9.59



[RMS 23]
nz=0.0322	0	0.0322*1.000
np=0
wa=46.13



[RMS 8]
nz=0.0217	0	0.0217*1.000
np=0
wa=31.02



[RMS 5]
nz=0.0999	0	0.0999*1.000
np=0
wa=125.18



[POZYCJA]
id=7
pd=	KNNR	1 0208-01
na=Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. 10-15 t, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych. Grunt I-II
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=14.98
jm=m3	60
kj=0.15	0.00	5.90
cj=10.67
cjw=
wn=
prn=3
krn=2.00
nsn=D-02.00.01
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[RMS 1]
nz=0.0045	0	0.0045*1.000
np=0
wa=2.27



[RMS 8]
nz=0.0020	0	0.0020*1.000
np=0
wa=5.72



[RMS 5]
nz=0.0330	0	0.0330*1.000
np=0
wa=82.70



[POZYCJA]
id=8
pd=	KNNR	1 0402-01
na=Roboty ziemne polegające na mechanicznym formowaniu i zagęszczaniu nasypów z gruntów niewysadzinowych kat. I-II pozyskanych z wykopów w km 0+000,00 - 0+255,00
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=145.04
jm=m3	60
kj=0.04	0.02	3.28
cj=5.87
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=D-02.00.01
ko=Tablica: 04021310 1.Uformowanie nasypu z gruntu dostarczonego samochodami1310 2.Rozplantowanie ziemi warstwami 0,2 m1310 3.Zagęszczenie poszczególnych warstw ze zwilżeniem wodą1310 4.Spulchenienie powierzchni uprzednio zagęszczonej warstwy

[PRZEDMIAR]
wo=145.04	1	86,52+58,52

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[RMS 1]
nz=0.0022	0	0.0022*1.000
np=0
wa=5.38



[RMS 7]
nz=0.0046	0	0.0046*1.000
np=0
wa=3.34



[RMS 10]
nz=0.0410	0	0.0410*1.000
np=0
wa=475.55



[POZYCJA]
id=9
pd=	KNNR	1 0503-05
na=Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów w km 0+000,00 - 0+255,00. Grunt kategorii I-II
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=310.68
jm=m2	50
kj=1.77	0.00	0.00
cj=3.12
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=D-06.01.01
ko=Tablica: 05031310 1.Przekopanie rowków kierunkowych na skarpach wykopów o szerokości do 5 m lub podsypanie ścieżek na plantowanych skarpach nasypów ze sprawdzeniem trójkątem skarpiarskim lub łatą1310 2.Ścinanie łopatą lub oskardem wypukłości między rowkami na skarpach wykopów i odrzucenie ziemi na pobocze lub do podstawy skarpy1310 3.Ścinanie wypukłości oraz zasypanie wgłębień między ścieżkami na skarpach nasypów o szerokości do 5 m z ubiciem powierzchni plantowanej skarpy

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[RMS 1]
nz=0.1050	0	0.1050*1.000
np=0
wa=549.67



[ELEMENT 1]
na=Podbudowy
cpv=45233320-8
kn=1449.39	45192.82	10642.66
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNNR	6 0104-04
na=Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego niewysadzinowego o CBR > 25% (piasek) na całej szerokości jezdni i zjazdów, grub. warstwy po zagęszczeniu 22,00 cm w km 0+000,00 - 0+010,00 oraz w km 0+245,00 - 0+255,00
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=149.63
jm=m2	50
kj=0.10	6.74	0.83
cj=8.81
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.10
nsn=D.04.02.02
ko=Tablica: 01041310 1.Uzupełniające wyrównanie podłoża1310 2.Rozścielenie piasku warstwami zgodnie z projektem1310 3.Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu1310 4.Zagęszczenie warstwy piasku mechanicznie z polewaniem wodą

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[RMS 1]
nz=0.0055	0	0.0055*1.000
np=0
wa=15.25



[RMS 9]
nz=0.2460	0	0.2460*1.000
np=1
wa=998.89



[RMS 6]
nz=0.0100	0	0.0100*1.000
np=1
wa=8.25



[RMS 26]
nz=0.0082	0	0.0082*1.000
np=0
wa=88.86



[RMS 25]
nz=0.0024	0	0.0024*1.000
np=0
wa=35.53



[RMS 10001]
nz=0.20	0	0.20*1
np=1
wa=2.01

op=M

[POZYCJA]
id=11
pd=	KNNR	6 0104-03
na=Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego niewysadzinowego (piasek) o CBR > 25% na całej szerokości jezdni i zjazdów, grub. warstwy po zagęszczeniu 10,00 cm w km 0+010,00 - 0+245,00
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=956.46
jm=m2	50
kj=0.08	3.07	0.45
cj=4.19
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=D.04.02.02
ko=Tablica: 01041310 1.Uzupełniające wyrównanie podłoża1310 2.Rozścielenie piasku warstwami zgodnie z projektem1310 3.Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu1310 4.Zagęszczenie warstwy piasku mechanicznie z polewaniem wodą

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[RMS 1]
nz=0.0047	0	0.0047*1.000
np=0
wa=75.75



[RMS 9]
nz=0.1230	0	0.1230*1.000
np=1
wa=2902.29



[RMS 6]
nz=0.0050	0	0.0050*1.000
np=1
wa=23.96



[RMS 26]
nz=0.0041	0	0.0041*1.000
np=0
wa=258.19



[RMS 25]
nz=0.0020	0	0.0020*1.000
np=0
wa=172.05



[RMS 10001]
nz=0.20	0	0.20*1
np=1
wa=5.85

op=M

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNNR	6 0113-02
na=Mechaniczne wykonanie przy użyciu rozkładarki mas bitumicznych i zagęszczenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 (kruszywo łamane frakcji 0/31,5 mm), grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm w km 0+000,00 - 0+255,00
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1106.09
jm=m2	50
kj=0.52	27.72	3.94
cj=37.29
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=D.04.04.02
ko=Tablica: 01131310 1.Mechaniczne rozścielenie dolnej warstwy kruszywa1310 2.Ręczne odrzucenie nadziarna1310 3.Zagęszczenie warstwy dolnej1310 4.Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa rozkładarką do mas bitumicznych1310 5.Zagęszczenie warstwy górnej z nawilżaniem wodą1310 6.Posypanie górnej warstwy miałem kamiennym

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[RMS 1]
nz=0.0310	0	0.0310*1.000
np=0
wa=577.77



[RMS 19]
nz=0.4240	0	0.4240*1.000
np=1
wa=30483.84



[RMS 6]
nz=0.0200	0	0.0200*1.000
np=1
wa=110.83



[RMS 29]
nz=0.0050	0	0.0050*1.000
np=0
wa=1064.34



[RMS 11]
nz=0.0452	0	0.0452*1.000
np=0
wa=3291.69



[RMS 10001]
nz=0.20	0	0.20*1
np=1
wa=61.19

op=M

[ELEMENT 1]
na=Nawierzchnia jezdni
cpv=45233220-7
kn=3832.60	63743.86	19842.23
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=13
pd=	KNNR	6 1005-05
na=Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z kruszywa w km 0+000,00 - 0+255,00
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1075.49
jm=m2	50
kj=0.12	0.04	0.16
cj=0.53
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=D-04.03.01
ko=Tablica: 10051310 1.Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczeń ręcznie szczotkami (stalowymi) lub mechanicznie szczotką doczepną1310 2.Polewanie wodą wężem z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym1310 3 .Ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[RMS 1]
nz=0.0070	0	0.0070*1.000
np=0
wa=126.85



[RMS 6]
nz=0.0080	0	0.0080*1.000
np=1
wa=43.11



[RMS 14]
nz=0.0021	0	0.0021*1.000
np=0
wa=66.76



[RMS 15]
nz=0.0021	0	0.0021*1.000
np=0
wa=105.81



[RMS 10001]
nz=0.20	0	0.20*1
np=1
wa=0.09

op=M

[POZYCJA]
id=14
pd=	KNNR	6 1005-07
na=Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,50 kg/m2 w km 0+000,00 - 0+255,00
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1075.49
jm=m2	50
kj=0.13	0.76	0.80
cj=2.44
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=D-04.03.01
ko=Tablica: 10051310 1.Napełnienie skrapiarek lepiszczem1310 2.Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury1310 3.Skropienie ręczne wężem oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni

[PRZEDMIAR]
wo=1075.49	1	#p13

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[RMS 1]
nz=0.0076	0	0.0076*1.000
np=0
wa=137.73



[RMS 16]
nz=0.5100	0	0.5100*1.000
np=1
wa=734.99



[RMS 17]
nz=0.0180	0	0.0180*1.000
np=1
wa=78.60



[RMS 18]
nz=0.0122	0	0.0122*1.000
np=0
wa=243.53



[RMS 15]
nz=0.0122	0	0.0122*1.000
np=0
wa=614.72



[RMS 10001]
nz=0.20	0	0.20*1
np=1
wa=1.63

op=M

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNNR	6 0308-01
na=Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej - warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 wg PN-EN-13108-1 o szer. 4,12 m i grub. warstwy po zagęszczeniu 4,00 cm w km 0+000,00 - 0+255,00. Transport mieszanki samochodem samowyład. 10-15 t
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1075.49
jm=m2	50
kj=0.53	21.23	3.25
cj=29.19
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=Tablica: 03081310 1.Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, urządzeń obcych1310   i krawężników1310 2.Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania1310   mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi1310   rozkładarki1310 3.Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki1310 4.Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem mieszanki przy1310   krawężnikach i urządzeniach obcych1310 5.Obcięcie krawędzi1310 6.Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania  na odległość 5 km1310   (kol.01 - 06)1310 7.Transport mieszanki na dalszy 1 km ponad 5 km (kol.07)

[PRZEDMIAR]
wo=1075.49	1	#p13

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[RMS 1]
nz=0.0312	0	0.0312*1.000
np=0
wa=565.41



[RMS 12]
nz=0.0934	0	0.0934*1.000
np=1
wa=22786.25



[RMS 30]
nz=0.0068	0	0.0068*1.000
np=0
wa=806.15



[RMS 26]
nz=0.0068	0	0.0068*1.000
np=0
wa=481.51



[RMS 13]
nz=0.0068	0	0.0068*1.000
np=0
wa=664.20



[RMS 5]
nz=0.0171	0	0.0171*1.000
np=0
wa=1538.40



[RMS 10001]
nz=0.20	0	0.20*1
np=1
wa=45.57

op=M

[POZYCJA]
id=16
pd=	KNNR	6 1005-06
na=Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu w km 0+000,00 - 0+255,00
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1044.89
jm=m2	50
kj=0.10	0.04	0.13
cj=0.44
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=D-04.03.01
ko=Tablica: 10051310 1.Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczeń ręcznie szczotkami (stalowymi) lub mechanicznie szczotką doczepną1310 2.Polewanie wodą wężem z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym1310 3 .Ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[RMS 1]
nz=0.0058	0	0.0058*1.000
np=0
wa=102.12



[RMS 6]
nz=0.0080	0	0.0080*1.000
np=1
wa=41.88



[RMS 14]
nz=0.0017	0	0.0017*1.000
np=0
wa=52.51



[RMS 15]
nz=0.0017	0	0.0017*1.000
np=0
wa=83.22



[RMS 10001]
nz=0.20	0	0.20*1
np=1
wa=0.08

op=M

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNNR	6 1005-07
na=Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,30 kg/m2 w km 0+000,00 - 0+255,00
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1044.89
jm=m2	50
kj=0.13	0.49	0.80
cj=2.15
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=D-04.03.01
ko=Tablica: 10051310 1.Napełnienie skrapiarek lepiszczem1310 2.Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury1310 3.Skropienie ręczne wężem oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[RMS 1]
nz=0.0076	0	0.0076*1.000
np=0
wa=133.81



[RMS 16]
nz=0.3100	0	0.3100*1.000
np=1
wa=434.05



[RMS 17]
nz=0.0180	0	0.0180*1.000
np=1
wa=76.36



[RMS 18]
nz=0.0122	0	0.0122*1.000
np=0
wa=236.60



[RMS 15]
nz=0.0122	0	0.0122*1.000
np=0
wa=597.23



[RMS 10001]
nz=0.20	0	0.20*1
np=1
wa=1.02

op=M

[POZYCJA]
id=18
pd=	KNNR	6 0309-02
na=Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej - warstwa ścieralna AC 11 S50/70 wg PN-EN-13108-1 o szer. 4,00 m i grub. warstwy po zagęszczeniu 4,00 cm w km 0+000,00 - 0+255,00. Transport mieszanki samochodem samowyład. 10-15 t
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1044.89
jm=m2	50
kj=0.67	23.50	3.51
cj=32.32
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=
ko=Tablica: 03091310 1.Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i urządzeń1310   obcych1310 2.Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbu dowania1310   mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi1310   rozkładarki1310 3.Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki1310 4.Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z ręcznym ubiciem mieszanki przy1310   krawężnikach i urząd zeniach obcych1310 5.Obcięcie krawędzi1310 6.Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość 5 km1310   (kol.01 - 06)1310 7.Transport mieszanki na dalszy 1 km ponad 5 km (kol.07)

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[RMS 1]
nz=0.0399	0	0.0399*1.000
np=0
wa=702.50



[RMS 28]
nz=0.0959	0	0.0959*1.000
np=1
wa=24506.12



[RMS 30]
nz=0.0075	0	0.0075*1.000
np=0
wa=863.84



[RMS 26]
nz=0.0075	0	0.0075*1.000
np=0
wa=515.97



[RMS 13]
nz=0.0075	0	0.0075*1.000
np=0
wa=711.73



[RMS 5]
nz=0.0180	0	0.0180*1.000
np=0
wa=1573.29



[RMS 10001]
nz=0.20	0	0.20*1
np=1
wa=49.01

op=M

[ELEMENT 1]
na=Nawierzchnia zjazdów i poboczy
cpv=45233200-1
kn=1913.65	8225.63	1544.61
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=19
pd=	KNNR	6 0204-01
na=Wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o szer. zmiennej  wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, grub. warstwy po zagęszczeniu 10,00 cm w km 0+000,00 - 0+255,00
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=38.88
jm=m2	50
kj=2.31	16.46	1.86
cj=24.83
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=D-05.02.01
ko=Tablica: 02041310 1.Ułożenie podkładu wraz z osadzeniem kamieni oporowych1310 2.Zaklinowanie podkładu tłuczniem1310 3.Uwałowanie podkładu 1310 4.Rozścielenie dolnej warstwy z polewaniem wodą1310 5.Uwałowanie dolnej warstwy z polewaniem wodą1310 6.Rozścielenie górnej warstwy tłucznia z wyrównaniem pod szablon1310 7.Rozścielenie klińca i miału kamiennego ze stopniowym uzupełnieniem w czasie1310   wałowania1310 8.Uwałowanie górnej warstwy tłucznia z polewaniem wodą1310 9.Zamknięcie górnej warstwy przez rozścielenie drobnego kruszywa1310 10.Pielęgnacja wykonanej nawierzchni

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[RMS 1]
nz=0.1370	0	0.1370*1.000
np=0
wa=89.75



[RMS 19]
nz=0.2520	0	0.2520*1.000
np=1
wa=636.85



[RMS 6]
nz=0.0100	0	0.0100*1.000
np=1
wa=1.95



[RMS 11]
nz=0.0283	0	0.0283*1.000
np=0
wa=72.44



[RMS 10001]
nz=0.20	0	0.20*1
np=1
wa=1.28

op=M

[POZYCJA]
id=20
pd=	KNNR	6 0204-01
na=Wykonanie nawierzchni obustronnych poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o szer. 0,75 m wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, grub. warstwy po zagęszczeniu 10,00 cm w km 0+000,00 - 0+255,00
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=343.62
jm=m2	50
kj=2.31	16.46	1.86
cj=24.83
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=D-05.02.01
ko=Tablica: 02041310 1.Ułożenie podkładu wraz z osadzeniem kamieni oporowych1310 2.Zaklinowanie podkładu tłuczniem1310 3.Uwałowanie podkładu 1310 4.Rozścielenie dolnej warstwy z polewaniem wodą1310 5.Uwałowanie dolnej warstwy z polewaniem wodą1310 6.Rozścielenie górnej warstwy tłucznia z wyrównaniem pod szablon1310 7.Rozścielenie klińca i miału kamiennego ze stopniowym uzupełnieniem w czasie1310   wałowania1310 8.Uwałowanie górnej warstwy tłucznia z polewaniem wodą1310 9.Zamknięcie górnej warstwy przez rozścielenie drobnego kruszywa1310 10.Pielęgnacja wykonanej nawierzchni

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[RMS 1]
nz=0.1370	0	0.1370*1.000
np=0
wa=793.23



[RMS 19]
nz=0.2520	0	0.2520*1.000
np=1
wa=5628.50



[RMS 6]
nz=0.0100	0	0.0100*1.000
np=1
wa=17.22



[RMS 11]
nz=0.0283	0	0.0283*1.000
np=0
wa=640.26



[RMS 10001]
nz=0.20	0	0.20*1
np=1
wa=11.29

op=M

[ELEMENT 1]
na=Roboty wykończeniowe i towarzyszące
cpv=45450000-6
kn=2766.04	41.20	909.52
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=21
pd=	KNNR	1 0221-03
na=Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi w ziemi w hałdach z transportem urobku samochodami samowyład. 10-15 t na odl.do 1 km. Grunt kat.I-II
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=31.07
jm=m3	60
kj=0.64	0.00	13.51
cj=24.93
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=D-02.00.01
ko=Tablica: 02211310 1.Ładowanie ziemi z hałdy na samochody samowyładowcze1310 2.Podgarnięcie spycharką pozostałej ziemi pod ładowarkę1310 3.Przewóz ziemi i jej wyładunek na odkładzie w miejscu wbudowania

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[RMS 1]
nz=0.0380	0	0.0380*1.000
np=0
wa=19.89



[RMS 23]
nz=0.0322	0	0.0322*1.000
np=0
wa=95.67



[RMS 8]
nz=0.0217	0	0.0217*1.000
np=0
wa=64.35



[RMS 5]
nz=0.0999	0	0.0999*1.000
np=0
wa=259.64



[POZYCJA]
id=22
pd=	KNNR	1 0507-01
na=Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5,00 cm 0+000,00 - 0+255,00
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=310.68
jm=m2	50
kj=2.36	0.10	0.00
cj=4.26
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=D-06.01.01
ko=Tablica: 05071310 1.Spulchnienie gruntu skarpy1310 2.Pokrycie skarpy humusem1310 3.Obsianie skarpy z uklepaniem  lub uwałowaniem obsianej powierzchni

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[RMS 1]
nz=0.1400	0	0.1400*1.000
np=0
wa=732.89



[RMS 22]
nz=0.0120	0	0.0120*1.000
np=0
wa=31.54



[POZYCJA]
id=23
pd=	KNNR	1 0507-02
na=Humusowanie skarp z obsianiem. Dodatek za każdy następny 1,00 cm humusu
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=310.68
jm=m2	50
kj=1.69	0.00	0.00
cj=2.97
cjw=
wn=
prn=3
krn=5.00
nsn=D-06.01.01
ko=Tablica: 05071310 1.Spulchnienie gruntu skarpy1310 2.Pokrycie skarpy humusem1310 3.Obsianie skarpy z uklepaniem  lub uwałowaniem obsianej powierzchni

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[RMS 1]
nz=0.0200	0	0.0200*1.000
np=0
wa=523.50



[ELEMENT 1]
na=Oznakowanie
cpv=45233290-8
kn=550.99	2553.96	0.00
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=24
pd=	KNNR	6 0702-01
na=Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=8.00
jm=szt	20
kj=12.69	127.13	0.00
cj=157.37
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=D-07.02.01
ko=Tablica: 07021310 Kol. 01-03:1310 1.Wykopanie dołu1310 2.Ustawienie słupa do pionu1310 3.Zasypanie dołów ziemią wraz z ubiciem

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[RMS 1]
nz=0.7530	0	0.7530*1.000
np=0
wa=101.50



[RMS 20]
nz=10.9000	0	10.9000*1.000
np=1
wa=1015.01



[RMS 10001]
nz=0.20	0	0.20*1
np=1
wa=2.03

op=M

[POZYCJA]
id=25
pd=	KNNR	6 0702-04
na=Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=8.00
jm=szt	20
kj=13.88	61.62	0.00
cj=89.91
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=D-07.02.01
ko=Tablica: 07021310 1.Przymocowanie tablic znaków drogowych do słupów

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[RMS 1]
nz=0.8240	0	0.8240*1.000
np=0
wa=111.08



[RMS 24]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=1
wa=492.00



[RMS 10001]
nz=0.20	0	0.20*1
np=1
wa=0.98

op=M

[POZYCJA]
id=26
pd=	KNNR	6 0702-04
na=Pionowe znaki drogowe - tabliczki do znaków drogowych (T)
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.00
jm=szt	20
kj=13.88	56.24	0.00
cj=84.19
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=D-07.02.01
ko=Tablica: 07021310 1.Przymocowanie tablic znaków drogowych do słupów

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[RMS 1]
nz=0.8240	0	0.8240*1.000
np=0
wa=27.77



[RMS 21]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=1
wa=112.26



[RMS 10001]
nz=0.20	0	0.20*1
np=1
wa=0.22

op=M

[POZYCJA]
id=27
pd=	KNNR	6 0702-04
na=Lustro drogowe U-18a fi 800 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.00
jm=szt	20
kj=13.88	332.66	0.00
cj=377.75
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.00
nsn=D-07.02.01
ko=Tablica: 07021310 1.Przymocowanie tablic znaków drogowych do słupów

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[RMS 1]
nz=0.8240	0	0.8240*1.000
np=0
wa=13.88



[RMS 27]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=1
wa=332.00



[RMS 10001]
nz=0.20	0	0.20*1
np=1
wa=0.66

op=M

