**Zał. nr 11 do SIWZ**

Nr ref. RRG.271.5.2018

**Parametry i charakterystyka dla tablic informacyjnych i fotopułapki - z formularzem cenowym do wypełnienia przez wykonawcę**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Szczegółowy opis | Przedmiar | Oferowana cena jednostkowa brutto  za 1 szt. | Oferowana cena brutto - za komplet |
| (wypełnia wykonawca) | (wypełnia wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Tablica informacyjna, stanowiskowa o wym. 200 x 100 | Tablice zawierające mapy i rys historyczny obiektu- tablica na blasze o wym. 200x100 cm o grubości 0,7mm, usztywniona podkładem z naklejoną grafiką, ramą drewnianą, na słupach. | 4 szt. |  |  |
| 2. | Tablica informacyjna, stanowiskowa o wym. 42 x 30 cm | Tablice zawierające opisy stanowisk oraz wyposażenia okopów- tablica na blasze o wym. 42x30 cm o grubości 0,7mm, usztywniona podkładem z naklejoną grafiką, ramą drewnianą, na słupach. | 15 szt. |  |  |
| 3. | Fotopułapka FullHD o rozdz. 12 MPx | Urządzenia przeznaczone do monitorowania, zabezpieczenia terenu, FullHD, rozdzielczość 12 megapikseli. Wbudowany moduł GSM. Zasięg detekcji minimum 20 m. Temp. pracy od -20 do +50. Programowany czas działania. | 6 szt. |  |  |
| Ogółem: | | | | |  |

**Poszczególne ceny brutto (z poz. 1-3) należy przenieść do formularza oferty**

……..……………………………………………………………………

(data i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)